

**Návod na použitie HR 5655**

****

**Všeobecné bezpečnostné pokyny**

Pred uvedením tohto prístroja do prevádzky, si veľmi pozorne prečítajte návod na obsluhu a tento návod spolu so záručným listom, pokladničným blokom a podľa možností aj s obalom a vnútorným vybavením obalu dobre uschovajte. Ak budete prístroj odovzdávať tretím osobám, odovzdajte im aj tento návod na obsluhu.

• Používajte tento prístroj výhradne pre súkromnú potrebu a pre stanovené účely. Tento prístroj nie je určený pre komerčné použitie.

• Sieťový zdroj je vhodný pre použitie iba v suchom prostredí.

• Skontrolujte, či výstupný prúd, napätie a polarita sieťového zdroja súhlasia s údajmi na pripojenom prístroji!

• pripojeného sieťového zdroja sa nedotýkajte vlhkými rukami!

• Prístroj vypnite, keď ho nepoužívate, nasadzujete príslušenstvo, pri čistení alebo pri poruche.

• Prístroj a sieťový kábel je nutné pravidelne kontrolovať, či nie sú poškodené. Ak bude poškodenie zistené, prístroj sa už nesmie používať.

• Neopravujte prístroj vlastnými silami, ale vyhľadajte autorizovaného opravára. Ak chcete eliminovať riziká, nechajte poškodený prívodný kábel nahradiť káblom s rovnakými hodnotami iba výrobcom, naším servisom pre zákazníkov alebo inou kvalifikovanou osobou.

• Používajte len originálne príslušenstvo.

• Rešpektujte prosím nasledujúce "Špeciálne bezpečnostné pokyny".

**Deti a slabé osoby**

• Z dôvodu zaistenia bezpečnosti Vašich detí neponechávajte v ich dosahu žiadne súčasti obalu (plastové vrecká, kartón, styropor atď.).

**VÝSTRAHA!**

Zabráňte tomu, aby si malé deti hrali s fóliou. Hrozí nebezpečenstvo udusenia!

• Tento prístroj nie je určený na to, aby ho používali osoby (vrátane detí) s obmedzenými fyzickými, zmyslovými a duševnými vlastnosťami alebo s nedostatkom skúseností a / alebo nedostatkom vedomostí, s výnimkou prípadov,

že by na ne dohliadala osoba zodpovedná za bezpečnosť alebo od nej dostanú pokyny, ako sa má prístroj používať.

• Malo by sa dohliadať na deti, aby sa zaistilo, že sa s prístrojom nehrajú.

**Symboly v tomto návode na obsluhu.**

Dôležité upozornenia pre Vašu bezpečnosť sú špeciálne označené. bezpodmienečne

dbajte týchto upozornení, aby nedošlo k nehodám a škodám na prístroji.

**VÝSTRAHA:**

Varuje pred nebezpečenstvom pre Vaše zdravie a upozorňuje na možné riziká zranenia.

**POZOR:** Upozorňuje na možné nebezpečie pre prístroj či iné predmety.

**UPOZORNENIE:** Upozorňuje Vás na tipy a informácie

**Špeciálne bezpečnostné pokyny pre tento prístroj**

• V žiadnom prípade nenabíjajte pri teplotách nad 40 ° C.

• nepritláčajte strihacie hlavu príliš pevne na koži. Nebezpečenstvo poranenia!

• V žiadnom prípade nepoužívajte iný ako dodávaný sieťový adaptér

**1. Holiaci planžeta**

**2. Holiaci hlava**

**3. Zastrihávač dlhých fúzov**

**4. Držiak**

**5. Uzáver**

**6. Konektor pre napájanie**

**7. Displej**

**8. ON / OFF tlačidlo**

**9. tlačidlo**

**Rozsah dodávky**

1 x adaptér

1 x čistiaca kefka

1x holiaci strojček

1 x puzdro pre skladovanie

1 x ochranný kryt holiacej fólie

**Nabíjanie prístroja**

• Vypnite prístroj. 0FF bude viditeľné.

• Pripojte konektor adaptéru do dierky adaptéra na spodnej strane prístroja.

• Pripojte napájací adaptér do zodpovedajúcej zásuvky.

• Kontrolka počas nabíjania svieti na červeno.

**Poznámka:**

Indikátor nabíjania neukazuje stav nabitia akumulátora.

• Pred prvým použitím nabíjajte prístroja po dobu 10 hodín.

**Poznámka:**

• Po prvom použití, nepoužívajte batériu dlhšie ako 2 hodín v kuse.

**Napájanie zo siete**

• Batérie úplne prázdna a chcete prevádzkovať holiaci strojček prostredníctvom el. kábla?

• Nabíjajte batériu po dobu niekoľkých sekúnd. Potom môžete prevádzkovať strojček prostredníctvom el. kábla.

**Holenie**

1. Odstráňte ochranný kryt.

2. Stlačte spínač. ON bude viditeľné.

3. Držte holiaci strojček v pravom uhle k vášmu tvári.

4. Postupujte podľa obrysov vašej tváre, a naďalej držať holiaci strojček v pravom uhle k vašej pokožke. Malé nezrovnalosti budú opravené pomocou flexibilnej holiace fólie.

**Poznámka:**

• Holte proti smeru rastu chĺpkov.

• Ak je to nutné, napnite pokožku voľnou rukou.

Zastrihávač dlhých fúzov a vlasov:

Použite, ak chcete presne zastrihnúť dlhé vlasy alebo fúzy.

• Pomocou posuvníka zastrihávač vysuňte či zasuňte.

**Ukončenie prevádzky**

Stlačte spínač smerom nadol, symbol OFF bude viditeľný.

**Čistenie a údržba**

**VAROVANIE:**

• Pred čistením odpojte ručný prístroj od elektrickej siete.

• Pri čistení odpojte sieťový adaptér zo zásuvky.

• Nikdy neponárajte súčasti do vody.

**UPOZORNENIE:**

• Nepoužívajte drôtenú kefu ani iné čistiace prostriedky.

• Nepoužívajte ostré alebo abrazívne čistiace prostriedky.

**Holiaca hlava s holiacimi britmi**

Holiaca hlava môže byť odstránená a následne sa čistí pod tečúcou vodou.

1. Vypnite holiaci strojček.

2. Pomocou tlačidiel holiace hlavy odoberte holiacu hlavu.

3. Opláchnite holiacu hlavu pod tečúcou teplou vodou. Raz za čas čistite holiacu hlavicu mýdlovou vodou.

4. Dôkladne opláchnite čistou vodou.

5. Nechajte súčasti riadne uschnúť.

**Čistenie a údržba**

**VAROVANIE:**

• Po čistení nasaďte holiacu hlavicu späť do prístroja. Musí počuteľne zaklapnúť.

• Utrite kryt prístroja vlhkou handričkou. A potom ho osušte.

**Čistenie frézovacích hláv a vnútorného povrchu.**

**UPOZORNENIE:**

• na čistenie holiaceho strojčeka, frézovacích blokov a vnútorného povrchu použite kefku.

**Čistenie povrchu prístroja a sieťového adaptéra.**

• Môžete vytrieť tieto časti vlhkou handričkou.

• k odstránenie škvŕn použite mydlovú vodu.

**UPOZORNENIE:**

**Holiaci fólia nesmie byť čistená kefou.**

• Použite kefku na čistenie zastrihávača a vnútornej časti holiacej hlavy.

**Údržba a výmena**

• Raz za mesiac dôkladne vyčistite rezacie blok. Ak je to nutné, použite špeciálny čistiaci pomôcky.

• Namažte holiacej fólie a zastrihávač a rezacie blok ľahkým strojovým olejom (Pár kvapiek stačí).

**Výmena holiacich dielov**

Na zabezpečenie 100% oholenie, vymeňte holiace fólie a rezací blok každých 18 mesiacov, najneskôr ak holiace diely vykazujú známky opotrebenia. Odporúča sa, vymeniť oba diely súčasne.

**TECHNICKÁ ŠPECIFIKÁCIA HR 5655**

|  |  |
| --- | --- |
| Čistá váha:  Trieda ochrany:  Napájanie:  Výstup:  Dobíjacie batérie:  Doba prevádzky:  Doba nabíjania: | **ca. 0,205 kg**  **IPX5**  **AC 100-240 V, 50/60 Hz, 0.20**  **DC 3,0 V, 1000 mA**  **2.4V- 600 mA NiMH**  **max. 40 minút**  **2 hod.** |

**Význam symbolu "Odpadkový kôš"**

Chráňte naše životné prostredie, elektroprístroje nepatria do domového odpadu.

Na likvidáciu elektroprístrojov použite určené zberné miesta a odovzdajte tu elektroprístroje, ak ich už nebudete používať.

Pomôžete tak predísť možným negatívnym dopadom na životné prostredie a ľudské zdravie, ku ktorým by mohlo dôjsť v dôsledku nesprávnej likvidácie.

Prispejete tým k zhodnoteniu, recyklácii a iným formám zhodnotenia starých elektronických a elektrických prístrojov.

Informácie o tom, kde možno tieto prístroje odovzdať na likvidáciu, dostanete prostredníctvom územne správnych celkov alebo obecného úradu.